Приложение к письму

 ФАУ «Главгосэкспертиза России»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Номенклатура параметров цены на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения**

1. **Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)**

| № п/п | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» объекта | Границы интервалов натурального показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1. | СОТС внутри здания с защищаемой площадью:  | объект | До 50 включительно |
| кв.м. | Свыше 50 до 500 включительно |
| кв.м. | Свыше 500 до 1000 включительно |
| кв.м. | Свыше 1000 до 10000 включительно |
| кв.м. | Свыше 10000 до 20000 включительно |
| кв.м. | Свыше 20000 до 24000 включительно |
| 2. | Периметральная СОТС, протяженностью: | км. |  Свыше 0,2 км. до 0,5 км. включительно |
| км. | Свыше 0,5 км. до 1,0 км. включительно |
| км. | Свыше 1,0 км. до 1,5 км. включительно |
| км. | Свыше 1,5 км. до 2,0 км. включительно |
| 3. | Оборудование системы тревожной сигнализации, предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования с кол-вом тревожных кнопок:  | шт. | Свыше 1 до 6 включительно |

1. **Система контроля и управления доступом (СКУД)**

| №п/п  | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» объекта | Границы интервалов натурального показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1. | Система контроля и управления доступом (СКУД), количество точек доступа: | шт. | Свыше 5 до 10 включительно |
| шт. | Свыше 10 до 15 включительно |
| шт. | Свыше 15 до 35 включительно |
| шт. | Свыше 35 до 100 включительно |
| шт. | Свыше 100 до 150 включительно |
| шт. | Свыше 150 до 220 включительно |
| 2. | Система охраны входов (домофон, видеодомофон) и дистанционного открывания дверей, с количеством абонентов: | шт. | До 5 включительно |
| шт. | Свыше 5 до 50 включительно |
| шт. | Свыше 50 до 100 включительно |
| шт. | Свыше 100 до 150 включительно |

1. **Система охранная телевизионная (СОТ)**

| №п/п  | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» объекта | Границы интервалов натурального показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | Система охранная телевизионная внутренняя (СОТВ) с количеством видеокамер: | шт. | Свыше 2 до 10 включительно |
| шт. | Свыше 10 до 25 включительно |
| шт. | Свыше 25 до 75 включительно |
| шт. | Свыше 75 до 145 включительно |
| шт. | Свыше 145 до 200 включительно |
| 2 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) с количеством видеокамер: | шт. | Свыше 2 до 10 включительно |
| шт. | Свыше 10 до 20 включительно |
| шт. | Свыше 20 до 40 включительно |
| шт. | Свыше 40 до 100 включительно |

1. **Система экстренной связи (СЭС). Средства подключения к региональной системе оповещения по сигналам служб гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (СО ГОЧС).**

| №п/п | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» объекта |
| --- | --- | --- |
|
| 1. | Системы экстренной связи (СЭС), комплект оборудования, 1 шт. | объект |

1. **Средства и системы досмотра и обнаружения (ССДО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта, единица измерения | Натуральный показатель «Х» объекта | Границы интервалов натурального показателя |
|  |
| 1. | Стационарный металлообнаружитель (металлодетектор), количество, 1 шт. | объект | - |
| 2. | Стационарный газоанализатор, количество, 1 шт. | объект | - |
| 3. | Стационарный рентгенотелевизионный комплекс (интроскоп), количество, 1 шт. | объект | Размер туннеля для досмотра 50\*30 см. |
| объект | Размер туннеля для досмотра 60\*40 см. |
| 4. | Стационарная установка радиационного контроля, количество, 1 шт. | объект | - |
| 5. | Стационарная система досмотра днища автомобилей, количество, 1 шт. | объект | - |

1. **Инженерные средства физической защиты (ИСФЗ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» объекта | Границы интервалов натурального показателя |
| 1. | Охранное ограждение территории, протяженностью км. | км. | Свыше 0,25 до 0,75 включительно |
| 2. | Автоматические металлические ворота, количество, 1 шт. | объект | - |
| 3. | Металлические ворота без устройств автоматизации, количеством, 1 шт. | объект | - |
| 4. | Автоматический шлагбаум, количество, 1 шт. | объект | - |
| 5. | Устройство противотаранное управляемое (УПТУ), количество, 1 шт. | объект | - |

1. **Системы управления, обработки и хранения информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (СУОХИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта  | Натуральныйпоказатель «Х» объекта |
|
| 1. | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (АРМ ИТСО), 1 место | объект |
| 2. | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), 1 сервер | объект |